**Vierkant profiel Zeskant profiel Enkelv. spiebaan**

afmeting boring afmeting boring afmeting

4.0 H 9 4.1 H7 5.1 H 7 5.05 H7 1.5 H11

5.0 H 9 5,2 H7 6.0 H 9 6.0 H7 2.0 P9-H11

5.6 H 7 5.5 H7 8.0 H 9 7.8 H7 2.65 H7

6.0 H 7 6.0 H7 9.0 H11 9.0 H7 3.0 P9-H11

6.6 H 9 6.5 H7 10.0 H11 10.0 H7 3.2 H11 (1/8”)

7.5 P 7 7.4 H7 12.0 H11 12.0 H7 3.3 H7

8.0 H 8 8.0 H7 13.2 H 8 13.0 H7 3.5 H9

8.0 H11 8.0 H7 14.0 H11 14.0 H7 4.0 P9-H8

8.2 H 9 8.2 H7 14.0 H 8 14.0 H7 4.2 H11

8.75 H 8 9.13 H7 15.0 H11 15.0 H7 4.5 H7

10.0 H 8 10.0 H7 16.75 H 9 16.7 H7 4.76 H7 (3/16”)

10.0 H11 10.0 H7 17.0 H11 17.0 H7 4.78 H11(3/16”)

12.0 H11 12.0 H7 19.0 H11 19.03 H7 5.0 H7

13.0 H11 13.0 H7 20.0 H11 20.0 H7 5.77 H11

14.0 H11 14.0 H7 22.0 H 9 22.0 H7 6.0 H7-H8

15.0 H11 15.0 H7 22.8 H 9 22.8 H7 6.38 H7 (1/4”)

16.0 H 6 16.0 H7 24.5 H 8 25.0 H7 6.39 H11(1/4”)

16.0 H11 17.2 H7 ¼” H 8 6.2 H7 7.1 H7

17.0 H11 17.0 H7 7/16” H11 11.0 H7 7.95 H11(5/16”)

18.0 H11 18.0 H7 ½” H 7 12.7 H7 8.0 P9-H11

19.0 H11 19.0 H7 5/8” H11 15.9 H7 10.0 P9-H7-H8

22.0 H11 22.2 H7 ¾ H 8 19.03 H7 12.0 H7-H8

3/16” H 8 4.75 H7 14.0 H7-H8

3/16” H11 4.8 H7 **Rechthoek profiel** 18.0 H7

¼” H 9 6.75 H7

3/8” H 8 9.55 H7 afmeting boring

½” H 9 12.7 H7

¾” H 8 19.0 H7 8x10 H 7 8.0 H7

7/8” H 8 22.2 H7 20x25 H 7 20.0 H7

**Kerfvertanding/serrations** **Meervoudige spiebaan/spline**

afmeting boring afmeting boring

10x12 Z=30 din 5481 10.38 H7 6 spl. 10.82x13.42 10.8 H7

17x20 Z=33 din 5481 17.56 H7 6 spl. 21.02x25.28 din 5472 21.0 H7

26x30 Z=35 din 5481 26.77 H7 6 spl. 12.15x14.28 sae 9/16” 11.82 H7

5/16” Z=36 std. sae. 7.32 H7 6 spl. 18.87x22.22 sae 7/8” 18.92 H7

3/8” Z=36 std. sae. 9.00 H7 6 spl. 21.58x25.40 sae 1” 21.6 H7

½” Z=36 std. sae. 11.85 H7 6 spl. 24.25x28.57 sae 1 1/8” 24.30 H7

5/8” Z=36 std. sae. 14.80 H7 6 spl. 29.50x34.93 sae 1 3/8” 29.46 H7

¾” Z=48 std. sae. 18.20 H7 10 spl. 20.60x25.40 sae. 1” 21.60 H7

7/8” Z=48 std. sae. 21.20 H7

1” Z=48 std.sae. 24.15 H7

1 1/8” Z=48 std.sae. 27.10 H7